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1 Описание и работа блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-20

1.1 Назначение блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-20

 Блоки вызова ЦИФРАЛ  ССD - 20 (ЦИФРАЛ  ССD – 20/ТС, ЦИФРАЛ  ССD – 20/V, ЦИФРАЛ  ССD – 20/ТСV) (далее по тексту - блоки вызова) предназначены для работы в подъездах многоквартирных жилых домов, офисах, промышленных зданиях  в качестве системы ограничения доступа. Обозначения моделей блоков вызова представлены на рис.1. 
Блоки вызова выполнены на основе однокристального микроконтроллера со специальным программным обеспечением.Блоки вызова спроектированы и  изготовлены для работы в сложных климатических условиях. По устойчивости к механическим воздействиям блоки вызова относятся к антивандальной группе исполнения М3 (ГОСТ17516.1-90). Конструкция блоков вызова обеспечивает электрическую, механическую и пожарную безопасность при эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.006-87. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе блоков вызова, не превышает значений, установленных ГОСТ Р51318.14.1-99.


ЦИФРАЛ  ССD – 20  / Т С  V




Рис.1 Обозначения моделей блоков вызова
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1.2 Функции и технические данные блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-20

1.2.1 Основные функции блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-20

-Подача звукового сигнала вызова абоненту;

-Осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с посетителем;

-Дистанционное открывание дверного электромагнитного замка  абонентом;

-Возможность открывания электромагнитного замка набором цифровой кодовой комбинации (общего кода) на клавиатуре устройства;

-Возможность открывания двери с помощью ключей ЦИФРАЛ DC-2000, ЦИФРАЛ DC-2000А  и  Touch Memory Dallas (DS-1990);

-Возможность открывания двери набором индивидуального кода, присвоенным каждому абоненту.
1.2.2 Дополнительные сервисные функции блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-20
-Звуковое подтверждение нажатия кнопок клавиатуры на блоке вызова;

-Индикация набираемого номера на  дисплее;

-Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту;

-Запись ключей ЦИФРАЛ DC-2000, ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS-1990);

-Звуковое подтверждение открывания дверного электромагнитного замка ;

-Звуковое подтверждение в переговорном устройстве абонента при использовании его личных ключей;

-Возможность блокировки подачи звукового сигнала вызова к отдельным абонентам (отключение абонента);

-Предусмотрена возможность смены микросхемы памяти с записанными в неё переменными данными (кодовых ключей, настроек домофона и т.д.);

- В модели ЦИФРАЛ CCD-20/V - возможность трансляции видеоизображения на видеомонитор абонента.
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Приложение Б. Схема подключения блока вызова ЦИФРАЛ CCD-20/V
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7. Для включения / выключения звукового сигнала в ТАП при открывании замка ключом  нажать  кнопку «7», на индикаторе отобразится ”0t2”,

Для того чтобы запретить звуковой сигнал, следует нажать кнопку «0».

Для того чтобы разрешить звуковой сигнал, следует нажать кнопку «1».

8. Для включения / выключения открывания замка общим кодом нажать  кнопку «8», на индикаторе отобразится ”ECd,”,

Для того чтобы включить пользование общим кодом,  следует нажать кнопку «0».

Для того чтобы выключить пользование общим кодом,  следует нажать кнопку «1».

9. Чтобы войти в режим поквартирного стирания ключей,  нажать  кнопку “9”, на индикаторе отобразится ”ErS”.

Для того чтобы стереть ключи, не записанные по определенному номеру абонента, необходимо ввести  “0” , а затем нажать кнопку “В”.
Для того чтобы стереть ключи, записанные по определенному номеру абонента, необходимо ввести  номер квартиры , а затем нажать кнопку “В”.
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Для того, чтобы разблокировать всех абонентов, следует ввести последовательно «2», «К». На индикаторе отобразится запрос на подтверждение ”P0d”,  подтверждение кнопкой «К».
3.  Для изменения кодовой таблицы нажать  кнопку «3», на индикаторе отобразится ”tAb”, затем  ввести номер новой кодовой таблицы  и нажать кнопку «К».
4.  Для входа в режим программирования замка нажать  кнопку «4», на индикаторе отобразится ”L0C”. 
Если не требуется оповещение по ключу, то следует просто приложить ключ к устройству приемному ключевому. При этом включается звуковой сигнал и ключ будет записан. Если ключ уже записан в памяти блока вызова,  на  индикаторе отобразится ”ESt”.

Если требуется оповещение по ключу, то следует набрать номер абонента и затем приложить ключ к устройству приемному ключевому. При этом включается звуковой сигнал и ключ будет записан. Если ключ уже записан в памяти блока вызова,  на  индикаторе отобразится ”ESt”.

Если память блока вызова переполнена,  на  индикаторе отобразится ”PEr”.

5. Для изменения общего кода доступа нажать  кнопку «5», на индикаторе отобразится ”Cd0”, а затем ”_ _ _”. Далее ввести новый код,  на индикаторе отобразится ”_ _ _”. Нажать любую кнопку кроме «C» и повторить ввод кода. Если все операции произведены верно, то на индикаторе отображается “OH” и звучит мелодичный звуковой сигнал, код изменен.

6. Для изменения кода доступа в режим программирования нажать  кнопку «6», на индикаторе отобразится ”CdP”, а затем ”_ _ _”. Далее ввести новый код,  на индикаторе отобразится ”_ _ _”. Нажать любую кнопку кроме «C» и повторить ввод кода. Если все операции произведены верно, то на индикаторе отображается “OH” и звучит мелодичный звуковой сигнал, код изменен.
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При включении питания блок вызова перейдет в сервисный режим, на индикатор будет выдано сообщение “SEr”. 

В данном режиме доступны функции, приведенные в таблице 2.

Для выхода из сервисного режима следует разомкнуть контакты «1» и «2»  разъема XP2.

                                                                                      Таблица 2
	КНОПКА
	ФУНКЦИЯ

	1
	Возврат к заводским установкам

	2
	Стирание ключей


4.3 Режим программирования
  Для входа в режим изменения настроек и параметров необходимо в дежурном режиме выполнить следующую последовательность действий:

· нажать кнопку «К», на индикаторе отображается сообщение "_ _ _";

· нажать последовательно «0», «К»;
· ввести 4 цифры кода доступа в режим программирования.

После ввода 4-ой цифры код проверяется на совпадение. Если код совпал, то блок вызова перейдет в режим изменения настроек. При этом на индикаторе  кратковременно  отобразится версия текущего программного обеспечения, а затем сообщение “Pr_”. В данном режиме доступны функции, приведенные в таблице 3.

14
1.2.3 Технические данные блока вызова ЦИФРАЛ CCD-20

	Максимальное количество абонентов 
	20

	Максимальный номер абонента
	999

	Количество цифр общего кода
	4

	Количество цифр индивидуального кода
	 4

	Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти
	10000

	Количество ключей ЦИФРАЛ DC-2000, ЦИФРАЛ DC-2003, Touch Memory  Dallas (DS1990), не менее
	1500

	Длительность посылки вызова абоненту
	40+5 сек.

	Максимальная длительность разговора с абонентом
	90+5 сек.

	Ток коммутации выхода «OUT», не более
	100 мА

	Тип выхода «OUT»
	«открытый сток»

	Максимальное сопротивление линии связи абонента, не более
	30 Ом

	Диапазон рабочих температур*
	-40…+50ºС

	Максимальная влажность при температуре +35ºС
	95%

	Размеры блока вызова, мм, не более
	184х97х46

	Масса блока вызова, кг, не более
	0,7

	      *Диапазон рабочих температур для модели ЦИФРАЛ ССD-20/V может быть иным в зависимости от типа применяемой видеокамеры



5

1.4 Состав комплекта блока вызова ЦИФРАЛ CCD-20

	Блок вызова ЦИФРАЛ CCD-20 ЦФРЛ.468369.052

                (ЦИФРАЛ CCD-20/V ФРЛ.468369.052-01)

Крепежный комплект:

                                     ключ ЦФРЛ.304119.001

                                     шайба ЦФРЛ.711441.001

                                     винт  ЦФРЛ.715512.001

Коробка упаковочная 

Гарантийный талон
	1 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

	Руководство по эксплуатации ЦФРЛ.468369.052*
	1 шт.

	         *По требованию заказчика допускается комплектовать  партию блоков вызова одним руководством по эксплуатации


1 .5 Упаковка

Блок вызова упакован в картонную коробку. В каждую коробку укладывается один блок вызова, крепежный комплект и гарантийный талон.
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1.3 Описание блока вызова ЦИФРАЛ CCD-20
  Блок вызова устанавливается на входную дверь. Он предназначен для вызова абонента, осуществления  дуплексной связи между посетителем и абонентом и управления электромагнитным замком. 

  
В качестве абонентских переговорных устройств могут использоваться трубки абонентские переговорные (далее по тексту - ТАП) моделей: ЦИФРАЛ/КМ, ЦИФРАЛ/КЛ и т.п., а также видеомониторы серии  ЦИФРАЛ.  

  Возможно использование ТАП-аналогов, выпускаемых другими производителями, о совместимости которых с блоком вызова необходимо уточнить   у завода - производителя.

Блок вызова рекомендуется использовать с электромагнитными замками марки ЦИФРАЛ или их аналогами. Работа блока вызова с электромеханическими замками не предусмотрена.

  Для открывания двери изнутри может быть использована кнопка открывания двери ЦИФРАЛ КОД , ЦИФРАЛ КОДсП, ЦИФРАЛ КОДсП-2.
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2 Порядок подключения и установки
 Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с напряжением 220 В!

2.1 Блок вызова устанавливается на наружный лист неподвижной створки металлической двери подъезда на высоте, как правило, 1400-1600 мм. Крепление должно препятствовать несанкционированному демонтажу блока вызова.

Установочные и габаритные размеры блока вызова приведены в приложении А.

2.2 Электромагнитный замок устанавливается на дверной косяк на высоте не более 1,2 м от пола. Электропроводка замка должна быть защищена в местах прохождения по открытым частям двери подъезда. Сопротивление линии связи и питания между замком и блоком вызова не должно превышать 1 Ом. Невыполнение требования приводит к появлению фона переменного тока при разговоре с абонентом и неустойчивой работе изделия.

2.3 ТАП устанавливается внутри квартиры в непосредственной близости от линии соединительных проводов на высоте, как правило, 1200-1500 мм от пола. Рекомендуемый провод для подключения - телефонный кабель ТРП. 

2.4 Монтаж устройства осуществляется в соответствии с прилагаемой монтажной схемой подключения (Приложение Б). Неверное подключение приводит к выходу блока вызова из строя.

Внимание! Подключение электрозамка и блока вызова не производить, не убедившись, что вторичные обмотки трансформатора питания ~12В, ~15В защищены предохранителями  1А и 0,5А соответственно.                                                                                                                 
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                                                                                                     Таблица 3

	Кнопка
	Функция

	1
	Изменение номера первого абонента1

	2
	Режим блокировки абонентов

	3
	Изменение текущей кодовой таблицы

	4
	Режим программирования замка

	5
	Смена кода доступа в режим программирования

	6
	Смена общего кода

	7
	Оповещение по ключу     вкл/выкл

	8
	Режим общего кода         вкл/выкл

	9
	Режим поквартирного стирания ключей


1. Для изменения номера первого абонента нажать  кнопку «1», на индикаторе отобразится ”PEr”, затем  ввести номер первого абонента  и нажать кнопку «К».
2.  Для входа в режим блокировки абонента следует нажать кнопку «2», на индикаторе отобразится ”bLC”.

    Для блокировки абонента ввести «0», «К», «№ абонента».  Для разблокировки абонента ввести «1», «К», «№ абонента».

1. Если начальный номер абонента равен 395, то 395 подключается к E1 D0,  396 -  E2 D0,  406 - E2 D1 и т.д. Следует помнить, что номер абонента не может превышать 999.
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4 Программирование блока вызова

4.1 Заводские установки

Предприятие-изготовитель выпускает блок вызова ЦИФРАЛ ССD-20 с заводскими установками, приведенными в таблице 1.
                                                                                               Таблица 1

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЗНАЧЕНИЕ

	1
	Код доступа в режим программирования
	1234

	2
	Общий код
	1234

	3
	Номер таблицы индивидуальных кодов 
	0000

	4
	Номер первого абонента
	1

	5
	Оповещение абонента при открывании двери индивидуальным  ключом
	ВКЛ

	6
	Открывание общим кодом
	ВКЛ


4.2 Сервисный режим
Вход в сервисный режим программирования осуществляется в следующей последовательности:

- отключить напряжение питания;

- снять заднюю крышку;

- замкнуть контакты «1» и «2»  разъема XP2;

- включить напряжение питания.
13
После ввода 4-ой цифры  код проверяется на совпадение.

Если код совпал, и режим индивидуальных кодов включен, то по линии “OUT” формируется сигнал согласно п.3.8. При этом, если включен режим оповещения, в ТАП абонента подается звуковой сигнал.

Если код не совпал, то на индикатор будет выдано сообщение "Err", а в динамик блока вызова  звуковой сигнал ошибочных действий.

Если пользование общим кодом выключено, то блок вызова перейдет в дежурный режим.

3.6 Открывание замка контактным ключом
Для открывания замка контактным ключом необходимо приложить ключ  к устройству приемному ключевому.

Если код ключа совпал с ранее записанным в память блока вызова кодом, то по линии “OUT” формируется сигнал согласно п.3.8. При этом, если включен режим оповещения, в ТАП абонента подается звуковой сигнал.

3.7 Открывание замка кнопкой "ВЫХОД"

При нажатии на кнопку "ВЫХОД" по линии “OUT” формируется сигнал согласно п.3.8.

3.8 Формирование сигнала по линии "OUT"
Сигнал формируется:

-при совпадении кода контактного ключа ранее записанным в память блока вызова кодом;
-при нажатии кнопки "ВЫХОД";
-при нажатии абонентом на ТАП кнопки "КЛЮЧ" в режиме дуплексной связи;
-при наборе общего или индивидуального кодов.

При формировании сигнала “OUT” на индикатор блока вызова выдается сообщение "OPn", а в динамик блока вызова звуковой сигнал.
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Внимание! Предприятие-изготовитель требует обязательной установки кнопки аварийного выхода «КАВ» (принудительной разблокировки электромагнитного замка). Кнопка должна обеспечивать протекание тока не менее 2 А через нормально замкнутые контакты при напряжении 12 В.

 При проведении пуско-наладочных работ, а также при поиске неисправностей в координатно-матричной линии связи, использовать стрелочный мультиметр (тестер) с питанием не ниже 3В. Цифровые измерительные приборы для этих целей непригодны. 

3 Описание работы блока вызова ЦИФРАЛ CCD-20

3.1 Вызов абонента посетителем
Посетитель набирает номер абонента и нажимает кнопку «К», после чего производятся следующие проверки:

-на допустимый номер абонента,

-заблокирован абонент или нет.
Если номер абонента является недопустимым, то на индикатор выдается сообщение "Err", а в динамик блока вызова звуковой сигнал ошибочных действий.

Если номер абонента является допустимым, но заблокирован, то на индикатор выдается сообщение "0FF", а в динамик блока вызова звуковой сигнал ошибочных действий.

Если номер абонента является допустимым и не заблокирован, то устанавливается соединение с абонентом и производится анализ линии связи на наличие короткого замыкания и обрыва.
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Если обнаружено короткое замыкание или обрыв линии, то на индикатор будет выдано сообщение "LIn". При этом в динамике блока вызова звучит один короткий звуковой сигнал, если на линии обрыв или два коротких звуковых сигнала, если на линии короткое замыканиеlbyвая панель от 2094Мтном индикаторе.
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Если короткого замыкания или обрыва линии не обнаружено, то на индикатор будет выдан номер вызываемой квартиры.

Далее в ТАП и динамик блока вызова формируется звуковой сигнал вызова в зависимости от положения трубки абонента:

-трубка уложена: звуковой сигнал вызова формируется низким тоном, длительностью 1с, периодом 4с в течение 40с;

-трубка снята: звуковой сигнал вызова формируется высоким тоном, длительностью 1с, периодом 4с в течение 40с.

Если в процессе вызова абонент снимет трубку, то блок вызова перейдет в режим дуплексной громкоговорящей связи. На индикаторе отобразится сообщение "SAУ".

Если трубка на момент начала вызова была снята, то абонент должен уложить трубку и дождаться прохождения и окончания хотя бы одного вызывного сигнала. После чего снять трубку. Блок вызова перейдет в режим дуплексной громкоговорящей связи. На индикаторе отобразится сообщение "SAУ". 
Если трубка не будет снята в течении 40с, производится отключение абонента от линии связи и переход блока вызова в режим ожидания.

3.2 Дистанционное открывание замка абонентом
Дистанционное открывание замка абонентом производится при нажатии кнопки "КЛЮЧ" на ТАП при установленном режиме дуплексной связи, на время не менее 0,5с. При этом на линии устанавливается режим "ОБРЫВ" (ТАП от линии связи не отключается), формируется 
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сигнал по линии “OUT” согласно п.3.8. После отпускания кнопки "КЛЮЧ" связь между абонентом и посетителем возобновляется, если к этому моменту не закончилось время дуплексного режима или трубка не уложена.

3.3 Отключение абонента от линии связи
Отключение абонента от линии связи происходит по истечении 90с с момента вызова абонента или уложив трубку в режиме дуплексной связи.

3.4 Открывание замка общим кодом

 Для открывания замка общим кодом ввести 4 цифры общего кода.

После нажатия четвертой кнопки код проверяется на совпадение.

Если код совпал, то по линии “OUT” формируется сигнал согласно п.3.8.

Если код не совпал; то блок вызова перейдет в дежурный режим.

3.5 Открывание замка индивидуальным кодом

 Открывание замка индивидуальным кодом производится в следующей последовательности:

· нажать кнопку «К», на индикаторе отображается сообщение "_ _ _";

· ввести номер абонента;
·  нажать кнопку «К»;

· ввести 4 цифры индивидуального кода  данного абонента.
11
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